|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Председатель профкома  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Протокол № от 2023 года  СОГЛАСОВАНО  Специалист по охране труда  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  « » 2023 г | «УТВЕРЖДЕНО»  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/      Приказ № от 2023 г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда для обучающихся при работе на токарном станке по дереву.**

**ИОТ-\_-2023**

**1. Общие положения инструкции**

1.1. Настоящая инструкция используется обучающимися на уроках технологии для обеспечения безопасного выполнения работ на токарном станке по дереву и предупреждения случаев травмирования в учебной мастерской общеобразовательной организации.

1.2. К работе на токарном станке по дереву допускаются обучающиеся под руководством учителя технологии, которые прошли медицинский осмотр, соответствующее обучение, инструктаж по безопасным методам и приемам работы, изучили настоящую инструкцию по охране труда. Эти занятия периодически закрепляют, проверяют в объеме учебной программы. Проведение инструктажей по охране труда оформляют в журнале.

1.3. В рабочей зоне возможно влияние вредных и опасных факторов, таких как движущие части оборудования, электрический ток, стружка и пыль.

1.4. Школьникам необходимо выполняйте только ту работу, которую поручил учитель технологии.

1.5. Опасности в работе на токарном станке по дереву:

* ранение глаз отлетающей стружкой обрабатываемой детали;
* ранение рук при прикосновении к обрабатываемой детали;
* ранение рук при неправильном обращении с резцом;
* ранение осколками косослойной, суковатой древесины;
* ранение вследствие плохого крепления детали.

1.6. При дополнительной ручной обработке древесины обучающимся необходимо пользоваться инструкцией по охране труда при обработке древесины в столярной мастерской.

1.7. При несчастном случае, связанном с работой на токарном станке по дереву, пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю технологии. Учитель отключает электропитание, оказывает первую помощь пострадавшему, вызывает медицинскую сестру, докладывает о произошедшем случае директору школы (при отсутствии – иному должностному лицу).

1.8. В процессе выполнения задания на токарном станке по дереву обучающимся необходимо соблюдать правила использования спецодежды и индивидуальных средств защиты, соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте, не захламлять его.

1.9. Ученики, которые допустили невыполнение или нарушение инструкции по охране труда при работе обучающихся на токарном станке по дереву, привлекаются к